[**70寸多媒体教学触控一体机**](www.boaozn.com)

|  |  |
| --- | --- |
| **客户名称：**  | **生产厂家：深圳市博奥智能科技有限公司** |
| **联系人： 电话：** | **联 系 人：** **徐军峰**   **电话：18938930526** |
| **规格型号：BA-ZNJX700B** | **QQ:826682740 微信：boaozn** |
| **产品名称：多媒体教学触控一体机** | **www.boaozn.com www.boaozn.cn** |

**技术参数**

|  |
| --- |
| **液晶屏参数** |
| **尺 寸:** 70寸 **屏幕类型:** LED背光液晶屏 **长宽比:** 16:9  **显示尺寸:** 1538.88mm(W)×865.62mm(H) **视角:**89/89/89/89 **最佳视角：**全视角**分辨率:**3840×2160mm **像素间距：**0485\*0485mm **显示颜色：**16.7M  **亮 度 ：**350cd/m2 (Typ.) **背光寿命:**50000hours  **透射对比度：** 1400:1 (Typ.)**响应时间：**8ms  **扫描频率：**120HZ+120HZ  **工作温度:**0 - 40 °C **面板输入电压：** 12V  |
| **电脑参数** |
| **电脑（低配J1900-OPS）****DSC_0809** | **主板型号** | S199F(J1900) |
| **处理器** | 集成 Intel® Celeron J1900 @ 2.0GHz四核 |
| **显卡** | 集成Intel® HD Graphics 图像控制器 |
| **网络** | 1\* LAN（RTL 8111F千兆网卡） |
| **USB** | 4\*USB2.0 |
| **显示** | 1\* VGA/1\*HDMI显示输出 |
| **音频** | 1\* MIC,1\*Line-out |
| **天线** | WIFI |
| **前置端口** | 1\*USB-PC，1\*USB-Touch,1\*HDMI-TV |
| **机械硬盘** | 500G转或SSD：120G |
| **内存条** | 4G（可选用8G，费用另算） |
| **系统要求** | Win7 |
|  **电脑（高配I5-4258-OPS）****OPS52前面板右面1000** | **主板型号** | OPS52（4258U) |
| **处理器** | 集成Intel®Haswell-U I5-4258U 2.40GHz双核处理器 |
| **显卡** | 集成Intel® HD Graphics 5100图像控制器 |
| **网络** | 1\* LAN（RTL 8111F千兆网卡） |
| **USB** | 2\*USB3.0 4\*USB2.0 |
| **显示** | 1\* VGA/1\*HDMI显示输出 |
| **音频** | 1\* MIC,1\*Line-out |
| **天线** | WIFI |
| **前置端口** | 1\*USB-PC，1\*USB-Touch,1\*HDMI-TV |
| **机械硬盘** | 500G转或SSD：120G |
| **内存条** | 4G（可选用8G，费用另算） |
| **系统要求** | Win7 |

|  |
| --- |
| TV参数 |
| **OSD语言**  | 支持中文、英文、阿拉伯、法语、意大利语等等 |
| **接收频率**  | 48.25MHZ-863.25MHZ |
| **输入抗阻** | 75欧 |
| **视频制式** | PAL、NTSC、SECAM |
| **PC-RGB模式** | DOS、VGA、SVGA、XGA、SXGA、WUXGA |
| **USB（2.0）** | 图片格式：JPEG、BMP、PNG |
| 视频格式：RM、MPEG2、MPEG4、H264、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、FLV |
| 音频格式：WMA、M4A、MP3 |
| 储存设备文件系统支持：NTFS、FAT32、FAT16 |
| **输入端子** | CABS视频输入 | 1\*1RCA |
| CABS音频输入 | 1\*2RCA |
| Component输入 | 1\*3RCA |
| PC-RGB输入 | 1 D-SUD 15 Pin |
| PC-RGB音频输入 | 1 |
| HDMI | 4\*2-19pin HDMI端子 |
| 麦克风输入 | 5P\*2.0/6P\*2.0 |
| USB | 1 |
| **输出端子** | CVBS//TV视频输出 | 1\*RCA 三合一端子 |
| **红外触摸参数** |
|   **10点触摸屏** | 可感应物体尺寸：大于 : Ø3.0mm ,推荐尺寸：大于 Ø5.0mm |
| 分辩率：4096(W)×4096(D) |
| 响应时间：首点（点击）: 25ms 连续（书写）: 8ms |
| 触摸寿命：超过60,000,000次 |
| 温度 工作温度： -10 °C to 50 °C |
| 贮藏温度： -30 °C to 60 °C |
| 湿度 工作湿度： 10% to 95%（无凝结） |
| 工作寿命： 5 年以上 |
| 工作环境： 可工作于日光下，同时可工作于室内，室外等环境。 |
| 注：含白板软件。 |

|  |
| --- |
| **70寸多媒体教学触控一体机图片** |
| **002_021494326356272649** |
|  **外观特征** |
| [**70寸多媒体教学触控一体机**](www.boaozn.com) |
| **包装材料:蜂窝箱包装** |
| **外形尺寸：1845×1283×190mm**  |
| **使用方式: 壁挂式 支架架** |
| **颜色：黑色**  |
| **交货期----个工作日（定金到即算起）。**  |
| **质保方案：液晶屏质保一年，主板、内存、硬盘保两年。** |